ПРИЛОГ 4

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера енергетске санације и законској регулативи по којој се изводе радови**

 **(попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове)**

За реализацију мера енергетске санације, уколико је овим прилогом предвиђено, потребно је у оквиру пријаве доставити понуду за израду техничке документације наведене у наставку:

1. **Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

Ова мера спада у текуће одржавање објекта за које није потребна израда техничке документације нити акт којим се одобрава извођење радова.

1. **Постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору**

Ова мера спада у текуће одржавање објекта за које није потребна израда техничке документације нити акт којим се одобрава извођење радова.

1. **Постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

Ова мера спада у текуће одржавање објекта за које није потребна израда техничке документације нити акт којим се одобрава извођење радова.

1. **Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на\_гас**

Ова мера се реализује на основу решења о одобрењу за извођење радова за реконструкцију објекта, а радови се изводе на основу идејног пројекта.

1. **Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу**

Ова мера се реализује на основу решења о одобрењу за извођење радова за реконструкцију објекта, а радови се изводе на основу идејног пројекта.

1. **Уградња топлотних пумпи**

Ова мера се реализује на основу решења о одобрењу за извођење радова за реконструкцију објекта, а радови се изводе на основу идејног пројекта.

1. **Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.**

Ова мера се реализује на основу решења о одобрењу за извођење радова за реконструкцију објекта, а радови се изводе на основу идејног пројекта.

1. **Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде**

Ова мера се реализује на основу решења о одобрењу за извођење радова за производњу енергије инсталисане снаге од 50kW, а радови се изводе на основу идејног пројекта.

1. **Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем**

Ова мера се реализује на основу решења о одобрењу за извођење радова за производњу енергије инсталисане снаге од 50kW, а радови се изводе на основу идејног пројекта.